**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_COMUNE di NOVELLA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**



**Vigili del Fuoco – CLOZ**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO APS ANTINCENDIO DI SECONDA CATEGORIA PER LA DOTAZIONE DI SERVIZIO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CLOZ.**

***Allegato F***

***Modello per la presentazione dell’Offerta Tecnica***

*.*

*MODALITA’ DI COMPILAZIONE*

Il presente allegato andrà compilato nella colonna *“Valore offerto”*:

* *nei campi in bianco* andrà indicato il valore offerto;
* *nei campi sì/no* andrà barrata la casella di interesse.

Spett.le

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CLOZ

**Oggetto:** **GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO APS ANTINCENDIO DI SECONDA CATEGORIA PER LA DOTAZIONE DI SERVIZIO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CLOZ.**

|  |
| --- |
| Il sottoscritto / legale rappresentante o procuratore |
|  |
| per l’impresa |
|  |

*(In caso di imprese in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti costituendo*

|  |
| --- |
| Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura) – in qualità di delegataria |
|  |
| per l’impresa |
|  |

|  |
| --- |
| Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura) – in qualità di delegante |
|  |
| per l’impresa |
|  |

in nome e per conto dell’impresa che rappresentano

**OFFRE/OFFRONO**

**le seguenti prestazioni migliorative:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARATTERISTICHE** | | **VALORE MINIMO** | **VALORE OFFERTO** | |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE** | | | | |
|
| **1. CARATTERISTICHE AUTOTELAIO** | | | | |
| **1.1** | Trazione 4x4 permanente |  | SI | NO |
| **1.2** | Altezza max da terra telaio minore di 3300 mm |  | SI | NO |
| **1.3** | Vano autoprotettore predisposto dalla casa costruttrice l‘autotelaio |  | SI | NO |
| **1.4** | Sedile passeggero anteriore pneumatico |  | SI | NO |
| **1.5** | Cabina originale doppia con pedane laterali originali ad apertura automatica per le porte posteriori |  | SI | NO |
| **1.6** | Potenza del motore maggiorata (oltre 295 CV) | ≥ 270 CV | CV | |
|  | Marca e modello dell’autotelaio |  |  | |
| **2. CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO** | | | | |
| **2.1** | Furgonatura realizzata in pannelli di alluminio sp minimo 4 mm, autoportante fissata al controtelaio |  | SI | NO |
| **2.2** | Verniciatura a polvere di elementi e componenti furgonatura |  | SI | NO |
| **2.3** | Lastratura scocca realizzata con lamiere in lega leggera verniciate a polvere bullonate fra loro sia nella parte centrale che negli scomparti del tipo autoportante |  | SI | NO |
| **2.4** | Serbatoio acqua capacità con capacità di 3000 litri reali di utilizzo della pompa |  | SI | NO |
| **2.5** | Bandiere con apertura e bloccaggi a 30° - 90° - 120 ° |  | SI | NO |
| **2.6** | Serbatoio acqua in pe spessore minimo 20 mm |  | SI | NO |
| **2.7** | Pompa schiuma impianto costruita dall’allestitore del mezzo, predisposta cafs |  | SI | NO |
| **2.8** | Tubazione per ancoraggio monitor sul tetto portata almeno 3000 l/m |  | SI | NO |
| **2.9** | Pulsante intervento rapido che permette, con la pressione di un unico pulsante, di accendere la pompa e aprire l’aspirazione del serbatoio |  | SI | NO |
| **2.10** | Naspo con guidatubi su 4 lati |  | SI | NO |
| **2.11** | Secondo naspo 32\*44 con 40 m di tubo in media pressione |  | SI | NO |
| **2.12** | Lampeggianti integrati nella profilatura tramite sovrastruttura |  | SI | NO |
| **2.13** | Colonna fari con altezza uguale o superiore a 5500 mm |  | SI | NO |
| **3. GARANZIA E ASSISTENZA AUTOTELAIO** | | | | |
| **3.1** | Garanzia e assistenza **autotelaio**, comprendente tutti gli interventi per l’eliminazione di tutte le deficienze o i difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura o all’uso improprio dell’autotelaio. Indicare il periodo di estensione rispetto al minimo richiesto di 2 anni, espresso in anni | **2 anni** | Anni aggiuntivi | |
| **3.2** | Assistenza e organizzazione post-vendita dell’**autotelaio**. Indicare la distanza chilometrica (Googlemaps) dalla sede del Corpo al Centro di assistenza dell’autotelaio, indicato nel modello Allegato F1 |  | Km | |
| **4. GARANZIA E ASSSITENZA ALLESTIMENTO** | | | | |
| **4.1** | Garanzia e assistenza **allestimento**, comprendente tutti gli interventi per l’eliminazione di tutte le deficienze o i difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura o all’uso improprio dell’allestimento. Indicare il periodo di estensione rispetto al minimo richiesto di 2 anni, espresso in anni | **2 anni** | Anni aggiuntivi | |
| **4.2** | Assistenza e organizzazione post-vendita dell’**autotelaio**. Indicare la distanza chilometrica (Googlemaps) dalla sede del Corpo al Centro di assistenza dell’autotelaio, indicato nel modello Allegato F1 |  | Km | |
| **4.3** | Assistenza e organizzazione post vendita: servizio assistenza interno |  | SI | NO |
| **5. TEMPI DI CONSEGNA** | | | | |
| **5** | Indicare il tempo contrattuale massimo di consegna dell’automezzo aps, espresso in giorni naturali consecutivi | **≤ 600 giorni** | Giorni | |

Operatore 1 – Impresa singola/Capogruppo

Nome e Cognome

Luogo Data selezionare data

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Operatore 2

Nome e Cognome

Luogo Data selezionare data

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Operatore 3

Nome e Cognome

Luogo Data selezionare data

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Operatore 4

Nome e Cognome

Luogo Data selezionare data

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Operatore 5

Nome e Cognome

Luogo Data selezionare data

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Allegare dichiarazione centri di assistenza Modello Allegato F1**

**Allegare copia fotostatica documento di identità in corso di validità dei soggetti che sottoscrivono**